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第一章  询价采购公告

1. 采购项目简介

1.1采购项目名称：石家庄技师学院消防设施维护保养项目
1.2采购人：石家庄技师学院

1.3采购项目资金落实情况：已落实

1.4采购项目概况：本维保服务覆盖石家庄技师学院全域所有建筑消防设施，包含教学楼、各专业实训楼（机械加工、电工焊工、汽修等高风险动火实训车间）、学生宿舍楼、师生食堂、图书馆、行政办公楼、配电室、地下车库等全部区域。学院存在实训动火点位多、在校师生人员高度密集、电气设备集中、车间易燃易爆耗材存放等特殊火灾风险，维保工作同步执行人员密集公共场所 + 高危实训车间双重消防管控标准，兼顾日常教学、实训生产与消防安全保障。
1.5成交供应商数量及成交份额：一家
2. 采购范围及相关要求

2.1采购范围：石家庄技师学院消防设施维护保养
2.2服务期限：自合同签订之日起一年

2.3服务地点：石家庄技师学院

2.4服务标准：合格且满足采购人需求

3. 供应商资格要求

3.1本次采购对供应商的资格要求如下：

3.1.1资质要求：在中华人民共和国境内合法注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，维保单位应具备正规消防技术服务机构资质，所有进场作业人员持证上岗，持有消防设施操作员职业资格证书。
3.1.2信誉要求：未被列入“信用中国”网站“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。【是否被列入上述名单的情况，以开标当天信用中国网站查询为准】。

3.1.3其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段采购活动或者未划分标段的同一询价项目采购活动。供应商不得存在下列情形之一：（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（3）其他：/。

3.2本次采购不接受联合体。

4. 采购文件的获取

4.1凡有意参加询价采购活动的单位，请于2026年 7 月 24 日至2026年7 月 30 日，每日上午09:00至11:30，14:00至17:00（北京时间，下同），在石家庄技师学院获取询价文件。

5. 响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间（询价截止时间，下同）为2026年8月7日09时30分，地点为石家庄技师学院校内。

5.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

6.响应文件开启时间和地点

响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行，地点为响应文件递交地点。邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。

7. 联系方式

采购人：石家庄技师学院

地址：正定新区崇因路56号

联系人： 路老师
联系电话： 0311-83708512
第二章  供应商须知

供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.7.1
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

	1.8
	询价采购预备会
	 eq \o\ac(□,√)不召开

	1.9
	分包
	不得分包的内容：不允许分包

	1.10.2
	对非关键条款的偏差
	可以偏差的范围：细微偏差

可以偏差的项数：/项

	2.1（7）
	构成采购文件的其他资料
	/

	2.2.1
	供应商要求澄清采购文件的时间
	截止时间：应当在询价截止时间3日前

	2.2.2
	采购文件澄清发出的形式
	书面形式

	2.2.3
	供应商确认收到采购文件补充文件
	确认的最晚时间：收到澄清后24小时内

	
	
	确认的方式：书面形式

	3.1.1（9）
	构成响应文件的其他资料
	/

	3.2.2
	采购标的数量增减幅度
	/

	3.2.3
	最高限价或其计算方法
	 eq \o\ac(□,√)有，最高投标限价：人民币 玖万元整 (¥90000.00)

	3.2.4
	报价的其他要求
	无

	3.3.1
	响应文件有效期
	90日历天

	3.4.1
	响应保证金
	不要求递交

	3.4.3（3）
	不退还响应保证金的其他情形
	/

	3.5（1）
	依法设立的证明材料
	供应商应提供市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的营业执照或证书复印件

	3.5（2）
	资质要求证明材料
	详见询价公告。

	3.5（5）
	信誉要求证明资料
	 eq \o\ac(□)不适用

 eq \o\ac(□,√)适用

未被列入“信用中国”网站“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。【是否被列入上述名单的情况，以开标当天“信用中国”网站查询为准】。

	3.5（6）
	承担本项目的主要人员要求证明材料
	 eq \o\ac(□,√)不适用

 eq \o\ac(□)适用

	3.5（7）
	其他要求的证明资料
	/

	3.5（8）
	供应商不存在第一章3.1.3款情形的证明材料
	 eq \o\ac(□,√)不需要提供证明材料

 eq \o\ac(□)需要提供证明材料，包括：

	3.5（9）
	联合体要求的证明资料
	 eq \o\ac(□,√)不适用

 eq \o\ac(□)适用

	3.6.1
	对关键条款进行响应的证据或证明材料要求
	/

	3.7.5
	响应文件副本份数及电子版要求
	响应文件副本 2 份，正本 1 份

是否要求提供电子版响应文件：

 eq \o\ac(□)不要求

 eq \o\ac(□,√)要求，提供电子版响应文件的形式：电子版文件一份，电子版文件存放在U盘与纸版响应文件一同密封，电子版文件为正本加盖公章后扫描件

	3.7.6
	分册装订要求
	/

	4.1.1
	响应文件密封要求
	响应文件应密封包装，并在封套的封口处加盖供应商公章。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	（1）招标项目编号；

（2）项目名称；

（3）供应商名称；
（4）年月日时分（北京时间）开标，此时间以前不得开封

	4.2.1
	递交响应文件截止时间和地点
	截止时间：2026年8月7日09时30分

递交响应文件地点：石家庄技师学院校内

	4.2.2
	是否退还响应文件
	 eq \o\ac(□,√)否

□是，退还时间：

	5.2
	开启程序
	开标顺序：按照响应文件自然摆放顺序

其他公布的信息：响应报价、服务标准、服务期限

	5.3
	递交响应文件的供应商不足的情形
	供应商不足的数量要求： 3 家

	6.2.2
	推荐候选供应商的数量
	推荐候选供应商：3名，确定成交供应商：1名

	7.3
	履约保证金
	 eq \o\ac(□,√)不要求提交

	8.1
	异议渠道
	联系人：  王老师
联系电话：   0311-83708513
通讯地址：正定新区崇因路56号

	10.2
	需要补充的其他内容
	

	10.2.1
	供应商须知与本附表内容不一致的，以此附表描述为准

	10.2.2
	本表中编列内容标注“/”为不采用。


1. 总则

1.1 采购方式
本项目采用询价采购方式。询价采购是指采购人组建评审小组对响应采购的供应商按照采购文件规定的规则和时间一次递交的响应文件进行评审，采购人根据评审小组的评审结果，选择确定成交供应商的采购方式。

1.2 采购项目概况和供应商资格要求

采购项目概况和供应商资格要求见第一章“询价采购公告”。

1.3费用承担

供应商准备和参加询价采购活动所发生的各种费用由供应商自行承担。

1.4 保密

参与询价采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.5 语言文字

采购文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7 踏勘现场

1.7.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.7.2 供应商可自愿参加踏勘现场活动。除采购人的原因外，采购人对供应商参加踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任。

1.7.3 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅作为供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.8 询价采购预备会

供应商须知前附表规定召开询价采购预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开询价采购预备会。

1.9 分包

供应商拟在成交后将成交项目的部分工作进行分包的，应符合供应商须知前附表的规定并在响应文件中作出说明。

分包供应商不得将分包项目再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担连带责任。

1.10 响应和偏差

1.10.1采购需求和合同条款及格式中的关键条款均以“*”符号标记。响应文件应当对采购需求和合同条款及格式中的关键性条款作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被视为无效。

1.10.2 供应商须知前附表规定了对非关键性条款可以偏差的范围和可以偏差的项数的，如响应文件存在的偏差超出上述范围或项数，将被视为无效。

2. 采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）询价采购公告（或询价采购邀请书）；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）响应文件格式；

采购人依照本章规定，对采购文件所做的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清 

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间前以书面形式要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购人可以根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清或修改。澄清或修改的内容以补充文件的形式发给所有购买采购文件的供应商。采购人可根据具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

2.2.3 供应商在收到补充文件后，应按供应商须知前附表规定的时间和方式通知采购人，确认已收到该补充文件。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

（1）响应函；

（2）法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）；

（3）授权委托书（适用于有委托代理人的情况）；

（4）商务和技术偏差表；

（5）资格审查资料；

（6）响应方案；

（7）其他资料；

供应商在评审过程中作出的符合采购文件要求的澄清、说明和补正，构成响应文件的组成部分。

3.1.2 供应商的法定代表人（单位负责人）亲自签署响应文件、亲自参加询价活动的，响应文件不包括第3.1.1（2）目所指的授权委托书。第一章“询价采购公告”规定不接受联合体的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。供应商须知前附表未要求提交响应保证金的，响应文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的响应保证金。

3.2 报价

3.2.1 供应商应按照采购文件提供的格式（见第六章“响应文件格式”）在响应函和报价表中进行报价。响应函中报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格，同时应列明不含税金额和增值税金额，采购人将根据项目情况，在第三章“评审办法”评审办法前附表第3.1.2项中选择按照含税价格或不含税价格对供应商进行价格评审。无论以何种价格进行评审，采购人最终将按照含税价格与成交供应商签约。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。对于货物和服务采购项目，采购人有权在签署采购合同时及合同履约过程中，有权在供应商须知前附表规定的百分比幅度内对采购标的数量进行增加或减少。

3.2.3  采购人设有最高投标限价的，供应商的报价不得超过最高限价，最高限价或最高限价计算方法在供应商须知前附表中载明。

3.2.4 报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3 响应文件有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期为 90 天，从采购文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其响应保证金。

3.4 响应保证金（本项目不涉及）
3.4.1 供应商须知前附表规定提交响应保证金的，供应商在递交响应文件的同时，应按照供应商须知前附表规定的金额、形式和采购文件提供的格式（见第六章“响应文件格式”四、响应保证金）提交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。境内供应商以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在响应文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。供应商不按要求提交响应保证金的，其响应文件将被视为无效。

3.4.2 除供应商须知前附表另有规定外，采购人将在发出成交通知书后5日内向除候选成交供应商外的其他供应商原额退还响应保证金，并在采购合同签订后5日内向成交供应商和未成交的其他候选供应商原额退还响应保证金。采用银行保函、担保机构担保函、保险机构保险单形式提交的响应保证金，经供应商同意后采购人可以不再退还。

3.4.3 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）各供应商在响应文件有效期内撤销响应文件；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金；

（3）发生供应商须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

供应商应按供应商须知前附表的规定提供资格审查资料，以证明其满足第一章“询价采购公告”对供应商的各项资格要求。

3.6 响应方案

3.6.1 响应文件应当对采购文件中实质性内容作出响应。采购需求中明确关键条款（标记“*”）的条目，供应商除了进行响应外，还应按照供应商须知前附表的规定提供有关证据或证明资料。
3.6.2 供应商只能提出唯一的响应方案。供应商在响应文件中提出多个响应方案的，其响应文件将被视为无效。
3.6.3 响应文件对采购文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明。响应文件偏差表中未列明的内容，评审小组可以视为供应商响应采购文件的要求。但如在询价采购活动中发现响应文件的其他部分与商务和技术偏差表的描述不一致或供应商的响应缺乏技术性文件，评审小组有权要求供应商对相关问题进行澄清，并根据澄清结果对供应商的响应文件进行评审。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，投标函附录在满足询价文件实质性要求的基础上，可以提出比询价文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应用不褪色的材料书写或打印。

响应函应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖公章。

联合体协议书（如有）应由联合体各方的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖公章。

响应函或联合体协议书（如有）由代理人签字的，应在响应文件中附授权委托书，授权委托书应由供应商或联合体各方的法定代表人（单位负责人）签字并加盖公章。
3.7.3评审过程中供应商对响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖公章。

3.7.4响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖公章。
3.7.5响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。供应商应根据供应商须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.6响应文件的正本与副本应分别装订，并编制目录。响应文件需分册装订的，具体分册装订要求见供应商须知前附表规定。

4. 响应文件的递交

4.1 响应文件的包装与标记

4.1.1 响应文件应密封包装，密封要求见供应商须知前附表。

4.1.2 响应文件封套上应写明的内容见供应商须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的递交响应文件的截止时间前将响应文件递交到供应商须知前附表规定的地点。逾期送达的或未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

4.2.2 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的递交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖公章。采购人收到供应商修改响应文件的书面通知后，向供应商出具接受凭证；采购人收到供应商撤回响应文件的书面通知后，退回供应商的响应文件。

4.3.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商撤回响应文件的，采购人在 5 日内退还已收取的响应保证金。

4.3.4 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开启响应文件

5.1 开启响应文件的时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的递交响应文件的截止时间和响应文件递交的地点公开开启响应文件，并邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加的，视为默认开启结果。

5.2 开启程序

主持人按下列程序公开开启响应文件：

（1）宣布开启会议纪律；

（2）宣布参加开启会议的工作人员姓名；

（3）供应商代表检查确认响应文件的密封情况；
（4）按照供应商须知前附表规定的开启顺序开启响应文件，公布递交响应文件的供应商名称、响应报价及供应商须知前附表规定的其他应公布的信息，并记录在案；

（5）供应商代表及相关工作人员等在响应文件开启记录上签字确认；

（6）宣布有关注意事项；
（7）开启会议结束。

5.3 递交响应文件的供应商不足的情形

递交响应文件的供应商数量不足三家（成交供应商为一家时）或低于供应商须知前附表规定的数量（成交供应商为多家时）时，采购人可视情况继续或终止询价采购。

6. 评审
6.1 评审小组

6.1.1 评审由采购人组建的评审小组负责。

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商主要负责人或供应商主要负责人的近亲属；

（2）与供应商有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的。
6.1.3评审小组组建后，评审小组成员共同推选或由采购人指定评审小组组长，评审小组组长负责组织评审工作。

6.1.4 评审过程中，评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.2 评审
6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的评审标准和程序对响应文件进行评审和比较。

6.2.2评审完成后，评审小组应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。评审小组推荐候选成交供应商的数量见供应商须知前附表。

7. 合同授予
7.1 发布成交公告、发出成交通知书

在发出成交通知书的同时，采购人将在供应商须知前附表规定的公告媒介发布成交公告，公告信息包括成交供应商名称、响应价格及工期/交货期/服务期限、成交份额（如有）及供应商须知前附表规定的其他内容。
7.2履约保证金

7.2.1 供应商须知前附表规定提交履约保证金的。
7.3 签订合同

7.3.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书规定的期限内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还响应保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

8. 异议

8.1提出异议

供应商或者其他利害关系人可以通过供应商须知前附表规定的异议渠道在成交候选供应商公示期间提出异议，并提交异议函和必要的证明资料。异议函包括但不限于以下内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖公章。

8.2异议处理

采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。

异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向供应商须知前附表规定的行业组织或专业咨询机构申请调解或进行反映。

采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，可以继续进行采购活动。
9. 纪律要求
9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露询价采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参与询价采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与询价活动有关的工作人员的纪律要求

与询价活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及询价有关的其他情况。在询价活动中，与询价活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

10. 需要补充的其他内容

10.1其他

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章  评审办法（采用最低评标价法）

一、评标原则

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规的有关规定，在坚持公平、公正、科学、择优的原则基础上，由学院采购办牵头，各部门配合，采取综合评标法评审。

二、评标组织

成立采购评审小组，采购评审小组可根据实际项目的大小及复杂程度确定，一般情况由3-5个专业人员组成（至少采购办、监督小组、采购部门各1人）。其中技术等方面的成员不得少于成员总数的三分之二，与投标人有隶属和利益关系的成员不能担任评委。

三、评标内容

采购评审小组从技术部分及商务部分对所有投标人的投标文件综合评审。

四、评标程序

1 评审程序
1.1 符合性审查

依据招标文件的规定，对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。(详见符合性审查表)

1.2 澄清有关问题
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，采购评审小组可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.3 比较与评价

按招标文件中规定的评标方法和标准，对和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

1.4 推荐中标候选人名单、确定中标人
评审结果按投标报价由低到高顺序排列。响应文件满足询价文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。如投标报价相同时(现场抽签决定，抽中者为第一中标候选人)。采购评审小组完成评标后，应当出具书面评审报告。

3）评标报告应当由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定。
2.评标细则
2.1 本项目设最高限价，超出最高限价的投标均作无效投标处理。

2.2有效报价指通过了符合性审查，并对评标委员会提出的澄清、说明或者纠正以书面的形式提交了澄清、说明或者补正的投标单位的投标报价为有效报价。严重偏离市场价格或低于成本价的除外。

附表1：

资格审查表

	序号
	项目内容
	合格条件
	是否合格及

相关情况

	1
	营业执照 
	有效，投标文件放置扫描件
	

	2
	法定代表人（负责人）授权委托书或法定代表人（负责人）身份证明书及授权代理人或法定代表人（负责人）身份证
	符合招标文件要求
	

	3
	未被列入国家信息中心“信用中国”网站失信被执行人、政府采购严重违法失信名单、重大税收违法案件当事人名单以及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单
	以采购人或采购代理机构开标

当日查询结果为准
	

	结论
	


注： 上述任何一项不合格，均视为资格审查未通过。

附表2：   

商务标部分符合性审查表

	评审因素与标准
	是否符合招标

文件要求

	投标报价、供货期、质量标准、投标有效期响应招标文件要求
	

	投标文件格式符合招标文件规定的格式要求
	

	投标文件封面（或扉页）、投标函、法定代表人证明、授权委托书、报价一览表等签字盖章齐全
	

	投标文件中主要商务条款满足招标文件要求
	

	投标文件内容组成齐全完整；关键内容无缺项漏项、无严重错误现象
	

	不存在招标文件、或法律法规中规定的投标文件被否决的其他情形
	

	(7)满足采购人消防设施维护保养实施方案
	

	结论
	是否通过


注：上述任何一项不合格，均视为商务标部分符合性审查未通过。

第四章  合同条款及格式
（以最终签订的合同为准）

 采购需求

消防设施维护保养实施方案
目 录
1.总则
1.1 项目概况
1.2 编制依据
1.3 维保目标
1.4 适用范围
2.维保组织、人员、仪器设备管理要求
2.1 维保单位资质要求
2.2 维保人员技术标准与故障到场时限
2.3 专用检测仪器设备配置清单
3.全院消防设施维保范围、技术标准、检查维保周期及作业内容
3.1 消防供配电设施（含双电源、柴油发电机）
3.2 火灾自动报警系统（含应急广播、消防专用电话、可燃气体 / 电气火灾监控）
3.3 消防给水系统（水池、水箱、稳压泵、消防主泵、水泵接合器）
3.4 消火栓及消防炮系统（室内外消火栓、消防炮）
3.5 自动喷水灭火系统（湿式、干式、预作用、雨淋 / 水幕）
3.6 气体灭火系统
3.7 机械防烟、机械排烟系统
3.8 消防应急照明和疏散指示系统
3.9 灭火器系统
3.10 防火分隔设施（防火门、防火卷帘、防火阀、防火窗）
3.11 消防电梯
3.12 其他配套消防设施（安全通道、消防电梯、非消防电源切断）

4.故障分级处置流程与闭环管理要求
4.1 A 级重大隐患处置标准
4.2 B 级严重缺陷处置标准
4.3 C 级一般缺陷处置标准
4.4 故障维修档案留存要求
5.维保技术档案标准化管理体系
6.维保作业现场安全操作保障规范（适配校园实训场景）
7.配套校园消防安全增值技术服务内容
8.全套维保配套记录表单（附件）
一、总则
1.1 项 目概况
本维保服务覆盖石家庄技师学院全域所有建筑消防设施，包含教学楼、各专业实训楼（机械加工、电工焊工、汽修等高风险动火实训车间）、学生宿舍楼、师生食堂、图书馆、行政办公楼、配电室、地下车库等全部区域。学院存在实训动火点位多、在校师生人员高度密集、电气设备集中、车间易燃易爆耗材存放等特殊火灾风险，维保工作同步执行人员密集公共场所 + 高危实训车间双重消防管控标准，兼顾日常教学、实训生产与消防安全保障。
1.2 编制依据
1.《中华人民共和国消防法》
2.《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010
3.《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019
4.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014
5.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261
6.《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251

7.《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309
8.《河北省消防安全管理规定》 、校园消防安全管理相关规范
9.《消防设施操作员国家职业技能标准》
10.学院建筑消防系统竣工图纸、设备说明书、消防验收资料

1.3 维保目标
1.七大核心消防系统（火灾自动报警、 自动喷淋、消火栓、防排烟、应急疏散照明、灭火器、消防给水）100% 完好有效；配套消防供配电、气体灭火、防火分隔、消防电梯功能全部达标。
2.实训车间、学生宿舍、食堂等高风险区域零重大消防隐患，所有故障严格按分级时限闭环整改。
3.全系统消防联动逻辑正常，火警、故障、监管、设备反馈信号准确上传消防控制室主机。
4.建立标准化完整维保技术档案，完全满足消防救援机构监督检查、学院安全考核、校内安全审计要求。
5.配合学院常态化开展教职工消防实操培训、全校师生消防应急演练，适配技师学院实训教学安全管理需求。
6.设备零配件维修、更换服务。
7.每年完成全系统全覆盖联动测试， 出具正规年度建筑消防设施检测记录。
1.4 适用范围
本方案适用于学院全域消防设施日常巡查、月度维保、季度维保、半年联动测试、年度全面检测、故障抢修维修、系统联动调试、隐患整改、全流程档案管理全部技术操作标准与管理要求。
二、维保组织、人员与设备技术要求
2.1 维保单位资质要求
维保单位应具备正规消防技术服务机构资质，所有进场作业人员持证上岗，持有消防设施操作员职业资格证书。
2.2 人员技术能力标准
1.熟悉校园、实训车间消防系统控制逻辑，熟练掌握机械加工、 电气焊接、汽修实训区火灾风险识别与应急处置要点；
2.熟练操作烟温探测器、报警主机、喷淋泵、消火栓泵、防排烟风机全系统联动测试；
3.掌握电气红外测温、接地电阻、绝缘电阻、应急照度、水压流量等专业检测操作；
4.故障报修到场时限：一般故障 2 小时内到场处置；A 级重大隐患 4 小时内到场，第一时间设置现场安全隔离警示。
2.3 专用检测仪器设备配置清单
烟枪、温枪、精密压力表、兆欧表、接地电阻测试仪、照度计、红外热成像仪、秒表、全套放水试压工具、数字万用表、成套维修工具、备用烟感 / 温感探测器、系统备用电池、密封管件、防火密封胶、消防试水装置、测压软管、消防专用登高工具、绝缘防护用品。
三、全院消防设施维保范围及分项技术标准、检查周期、维保作业内容
3.1 消防供配电设施（双电源切换箱、柴油发电机、机房通风）
技术要求
1.双电源切换箱安装牢固，主 / 备电源指示灯、标识清晰完整；
2.双电源自动、手动切换功能可靠，无切换延迟、断电故障；
3.柴油发电机 30s 内 自动启动至额定转速， 电压、频率运行稳定；
4.发电机机身、储油箱无渗漏、破损，油位正常、燃油标号匹配；
5.发电机机房通风系统运行正常，散热、排烟无堵塞。
检查周期及作业内容
1.每月：查验双电源箱体固定、标识、电源指示灯；检查发电机、储油箱外观油位；测试机房通风设备运行状态。
2.每半年：手动 + 自动模式测试双电源切换； 自动启动柴油发电机，秒表计时核查 30s 启动达标，记录运行仪表数据。
3.每年维保：清洁双电源箱内外、紧固全部接线端子；清理柴油机机身、空滤、散热器油污灰尘；紧固全部固定螺栓，锈蚀部件更换。
3.2 火灾自动报警系统（含 CRT、消防应急广播、消防专用电话、可燃气体 / 电气火灾监控、端子箱、模块箱）
技术要求
1.系统全天候处于正常监视状态，无长期故障、屏蔽点位；
2.各类控制器、火灾显示盘、CRT 图形机固定牢固，外观完好， 自检、消音、复位、主备电切换、火警、联动、打印功能全部正常；
3.烟感、温感、可燃气体探测器、手动报警按钮无遮挡、缺失、松动，报警响应准确；
4.应急广播主机、扬声器完好，火灾时自动分区播音，音质清晰；消防电话通话清晰，控制室可接收所有分机、插孔电话呼叫；
5.端子箱、模块箱线路标识清晰，接线紧固，模块巡检无异常；全系统联动逻辑匹配设计图纸。
检查周期及作业内容
1.每月
1.检查全部控制器外观、运行状态，记录火警、故障、屏蔽、监管点位；
2.测试主机自检、消音、复位、主备电自动切换、打印功能；
3.检查应急广播主机、消防电话主机运行状态，抽查重点区域分机通话；
4.抽查 10% 消防电话插孔通话测试。
2.每季度
1.抽检 25% 探测器，使用烟枪 / 温枪模拟火警，确认主机接收信号、报警灯点亮；
2.抽检 25% 手动报警按钮，现场触发测试报警反馈；
3.抽检 25% 联动设备，模拟火警测试声光、广播、风机、水泵、切断非消防电源等动作反馈；
4.全系统备用电源 1-2 次充放电试验；
5.检查端子箱、模块箱线路、模块紧固情况。
3.每半年
1. 自动模式模拟火灾，全区域测试应急广播自动启动、分区播音效果；
2.清洁广播主机、不少于 50% 扬声器；清洁消防电话主机及分机。
4.每年
1.主机、联动柜、端子箱、模块箱全面除尘、紧固接线端子；
2.管路采样吸气式感烟探测器管道吹扫清洗；
3.全面检查设备支架、紧固件，锈蚀部位除锈维护。
3.3 消防给水系统（消防水池、高位水箱、稳压泵、气压罐、消防主泵、水泵接合器）
技术要求
1.水池、水箱水位正常，高低水位报警功能有效，补水设施正常，冬季防冻措施到位； 出水管阀门常开、止回阀密封严密；
2.稳压泵、气压罐控制柜双电源、自动模式运行，启停压力匹配设计，无漏水；
3.喷淋泵、消火栓泵控制柜标识清晰，主备泵自动切换，控制室远程启停反馈正常；
4.水泵进出口压力表显示准确，管道无锈蚀渗漏，阀门标识完整；
5.室内外水泵接合器标识清晰，阀门常开，井内无积水、无遮挡。
检查周期及作业内容
1.每月
1.水池、水箱水位、液位报警、补水、防冻检查；
2.手动启停稳压泵、消防主泵，测试主备泵自动切换，控制室远程启停测试；
3.检查水泵、管道、阀门、压力表外观；水泵接合器外观、阀门启闭、井内环境；
4.开启试验消火栓 / 末端试水，验证供水自动启泵功能。
2.每季度
1.水泵控制柜内部元器件紧固，更换烧损、松动配件；
2.稳压泵、喷淋泵、消火栓泵运行压力、启停压力复核。
3.每半年：清洁稳压泵、气压罐、消防水泵、管道表面灰尘污渍。
4.每年
1.水泵控制柜整机除尘紧固；水泵传动机构、阀门丝杆润滑；
2.水泵接合器闷盖、丝杆加注黄油；所有管网阀门全开全关操作一次；
3.清理水池、水箱内部杂物；管道、支架除锈防腐维护。
3.4 消火栓及消防炮系统（室内消火栓、室外地下消火栓、电控消防炮）
技术要求
1.消火栓箱无遮挡圈占，箱体完好，水带、水枪、接口齐全，箱门开关灵活；
2.管网无变形、渗漏、锈蚀，阀门标识齐全，冬季管道防冻到位；
3.室外地下消火栓标识清晰，井内无积水，开关灵活；
4.消防炮转动俯仰灵活，电控控制装置信号正常；系统静压、动压满足规范，压力开关、流量开关可直接自动启泵。
检查周期及作业内容
1.每月
1.抽查不少于 10% 消火栓箱，全年全覆盖检查；清洁箱体及内部组件；
2.室外消火栓外观、启闭、地下井积水检查；消防炮外观、转动机构测试；
3.抽查 10% 消火栓远程启泵按钮，测试自动启泵及信号反馈。
2.每季度
1.管网整体外观、阀门标识检查；室外消火栓放水冲洗；
2.最有利、最不利消火栓静压测试，最不利点动压放水试验，记录压力、水泵启动反馈。
3.每年
1.地下消火栓丝杆、闷盖黄油润滑；旋转消火栓转动部位加注润滑油；
2.消防炮回转、俯仰机构润滑；全部管网阀门开关操作一次；管道支架除锈维护。
3.5 自动喷水灭火系统（湿式、干式、预作用、雨淋 / 水幕）
技术要求
1.报警阀组标识清晰，压力表正常，进出口信号阀常开，无锈蚀、遮挡，排水设施完好；
2.信号阀、水流指示器动作信号可准确上传主机，地址匹配；
3.喷头无遮挡、变形、附着物，无缺失；末端试水排水通畅，压力达标；
4.各类报警阀功能可靠，压力开关直接连锁启动喷淋泵，联动反馈正常。
检查周期及作业内容
1.每月
1.报警阀组、压力表、信号阀外观、启闭状态检查；模拟开关信号阀查看主机反馈；
2.抽查 10% 喷头，全年全覆盖；末端试水装置排水、压力表检查。
2.每季度：模拟水流指示器动作，核查主机报警信号与点位。
3.每半年：报警阀组件清洁，清理排水管道杂物。
4.每年
1.全系统分类型全覆盖放水功能测试（湿式 / 干式 / 预作用 / 雨淋），记录最不利点压力、水泵启动、水流指示器、压力开关反馈；
2.所有管网阀门全开全关操作，阀门丝杆加注黄油；管道、支架除锈防腐。
3.6 气体灭火系统
技术要求
1.气体灭火控制器、紧急启停按钮、声光、释放灯完好，自动延时、紧急启停、 电磁阀联动功能正常；
2.灭火剂储瓶、启动瓶压力正常，高压二氧化碳重量达标，无泄漏、铭牌清晰；
3.容器阀、集流管、选择阀、输送管道无锈蚀，喷嘴无堵塞， 1.5m 内无遮挡；低压 CO2  制冷系统运行正常。

检查周期及作业内容
1.每月：控制器、探测器、启动瓶、管道喷嘴外观检查；低压二氧化碳制冷系统运行检查。
2.每季度：控制器全套联动功能模拟测试；储瓶压力、二氧化碳钢瓶称重核查。
3.每年：控制器机柜除尘紧固；灭火剂储罐、管道、喷嘴全面清洁；系统模拟喷放联动试验，管道支架除锈维护。
3.7 机械防烟、机械排烟系统（风机、控制柜、风管、送风口、排烟阀、排烟防火阀、挡烟垂壁、电动排烟窗）
技术要求
1.风机控制柜标识完整，自动模式运行，启停信号可远程反馈控制室；
2.风机运行平稳无异响，旋转方向正确，风量匹配铭牌；风管无破损锈蚀；
3.送风 口、排烟阀手动启闭灵活，关闭严密，火灾联动自动开启并联动风机；280℃排烟防火阀熔断关闭后连锁停风机；
4.挡烟垂壁火警 60s 内下降到位， 电动排烟窗联动开启，动作信号反馈主机；
5.火灾确认后 15s 内启动对应送风、排烟设备，补风系统同步启动。
检查周期及作业内容
1.每月：风机控制柜、风机、风管、风 口、挡烟垂壁、排烟窗外观检查；排烟防火阀外观检查。
2.每季度：风机、挡烟垂壁、电动排烟窗单机启停功能测试；控制柜内部元器件紧固检修。
3.每半年：全部送风阀、排烟阀、排烟防火阀手动 + 自动启闭测试；风机轴承、传动机构润滑保养。
4.每年
1.整套防烟、排烟系统完整联动测试，测试前室、楼梯间压差、排烟口风速；
2.风机控制柜除尘；清理送、排烟风口杂物；各类风阀传动机构润滑；风管支架除锈维护。
3.8 消防应急照明和疏散指示系统
技术要求
1.灯具安装牢固无遮挡，电源指示灯常亮；手动、自动应急启动功能正常；
2.应急持续照明时长、地面疏散照度符合规范标准；蓄电池无衰减亏电。
检查周期及作业内容
1.每月：灯具外观、电源指示灯检查；单灯手动应急启动测试；蓄电池应急时长抽查。
2.每季度：抽检 20% 灯具，切断主电核查应急照度、持续供电时长。
3.每年：全防火分区模拟断电自动启动测试；集中电源、灯具全面清洁；更换续航不达标蓄电池。
3.9 灭火器系统
技术要求
1.筒体无锈蚀变形，压把、铅封、压力表、喷射软管完好，喷嘴通畅；

2.维修合格证、铭牌清晰，在有效期内；压力表指针处于绿色区域，二氧化碳灭火器重量达标；
3.摆放稳固、标识朝外，不遮挡疏散通道，灭火器箱不上锁。
检查周期及作业内容
1.每月：全部灭火器外观、压力、重量、摆放位置、箱体检查。
2.每季度：抽检 30% 灭火器压力、有效期，必要时喷射测试。
3.每半年：全部灭火器除尘清洁，老化、压力不足、过期灭火器统一更换。
4.每年：全校灭火器型号、数量、点位全面盘点核对。
3.10 防火分隔设施（防火门、防火卷帘、防火阀、防火窗）
技术要求
1.防火门密封完好，具备自闭、顺序关闭功能，常开防火门火灾自动关闭并反馈信号；无障碍物遮挡；
2.防火卷帘导轨完好，无破损，防火封堵完整，火警自动降落，具备手动升降、信号反馈；
3.防火窗、 电动防火阀启闭灵活，关闭严密。
检查周期及作业内容
1.每月：防火门、防火卷帘、电控箱外观、周边障碍物清理。
2.每季度：常开防火门、防火卷帘联动降落测试；调整闭门器关闭速度；清理卷帘导轨、加注润滑。
3.每年：防火门合页、卷帘传动链条、防火阀转轴加注润滑油；控制箱除尘紧固，锈蚀构件维修更换。
3.11 消防电梯
技术要求
1.首层迫降按钮保护罩完好；轿厢消防对讲通话清晰；
2.火警可自动迫降首层，控制室接收反馈信号；井道排水泵排水功能正常。
检查周期及作业内容
1.每月：首层迫降按钮外观检查。
2.每季度：轿厢消防对讲通话测试。
3.每半年：排水泵功能测试，清理集水井杂物。
4.每年：全电梯迫降联动测试；排水泵、控制柜清洁润滑，锈蚀部件维护。
3.12 其他配套消防设施
1.每日巡查：安全出 口、疏散通道畅通情况，无堆放杂物堵塞；
2.每季度：消防电梯迫降功能、消防电源末端切换、切断非消防电源联动测试。
四、故障分级处置技术流程与闭环管理
4.1 A 级 重大隐患（系统瘫痪、主喷淋 / 消火栓泵无法启动、大面积报警失效、实训车间管网漏水）
1.处置时限：4 小时维保人员到场，现场设置警示隔离，禁止实训、人员靠近风险区域；
2.资料报送：到场后 2 小时内出具《重大消防隐患技术快报》， 同步报送学院安全管理处；
3.整改闭环：72 小时内完成全部修复，整改期间提供临时消防安全保障方案（临时灭火器、专人现场值守）；
4.复测：修复后全系统联动复测， 留存完整测试记录。
4.2 B 级 严重缺陷（单栋楼宇分区报警失效、备用电源续航不足、单一喷淋分区故障、排烟风机无法启动）
1.处置时限：7 日内完成配件更换、设备维修；
2.闭环要求：维修完成后单独测试分区联动功能，填写故障维修单，双方签字确认归档。
4.3 C 级 一般缺陷（单只探测器故障、灭火器压力偏低、标识破损、局部灯具损坏）
1.处置时限： 当月维保周期内全部完成维修更换；
2.台账更新：同步更新全校消防设施点位台账，标注更换配件型号、 日期。
4.4 故障维修统一留存资料（缺一不可）
故障现场照片、维修全过程记录、更换配件产品合格证、维修后复测数据、甲乙双方签字确认维修回执，全部归入维保技术档案。
五、技术档案管理标准
单独建立《石家庄技师学院消防维保技术档案》，分册装订，长期留存，档案包含以下五大类资料：
1.基础资料：建筑消防设施总平面图、系统图、设备台账、设备说明书、基本信息统计表；
2.过程巡检记录：每日巡查记录表、月度维保记录表、季度维保记录表、半年联动测试记录表；
3.检测报告：半年度系统联动测试报告、年度 CMA 正规建筑消防设施检测报告；
4.隐患维修档案：故障隐患通知单、故障维护单、配件更换台账、隐患整改闭环确认单；
5.培训演练资料：教职工消防实操培训签到、课件、照片；全校消防应急演练方案、过程记录、演练总结。
六、维保作业现场安全操作技术保障要求
1.作业时间管控：维保前提前与学院对接，避开白天教学、实训高峰；喷淋放水测试提前通知各楼层，防止积水影响实训设备、教学；
2.高危实训车间作业规范：进入电焊、电工、汽修动火车间作业前，切断区域电源，清理周边油漆、焊丝、油污等可燃物，现场配备监护人员与灭火器材；
3.高空作业规范：吊顶探测器、排烟风 口、高位管道维保使用标准脚手架，严禁踩踏实训机床、教学设备；
4.联动测试管控：全系统火警联动测试前，校园广播提前通知全体师生，避免发生恐慌；
5.完工复原要求：所有维修、测试完成后，全部消防设备恢复自动运行模式，清理现场工具、杂物，恢复实训区域原有环境。
七、配合学院安全管理配套技术服务内容
1.培训服务：每学期组织 1 次全院教职工消防实操专项培训，讲解报警主机操作、消火栓出水、灭火器实操、实训车间电气火灾处置要点；
2.应急演练：配合学院每半年组织一次全校师生消防应急疏散演练，全程提供联动技术支撑，演练后出具专业优化建议；
3.迎检保障：协助学院对接消防救援机构监督检查，现场答疑，提供全套完整维保技术档案；
4.改造配套服务：学院新扩建实训楼、实训室消防改造工程，提供前期系统技术交底、竣工调试、点位验收服务。
附件：全套维保配套标准化表单
XXXX建筑消防设施基本情况表
	委托单位
	XXXX
	联系人
	

	项目地址
	
	电 话
	

	合同编号
	
	合同期限
	

	项目负责人
	
	手机
	

	建筑物概况
	

	消防设施情况
	□A 消防供配电设施
□B火灾自动报警系统
□C消防给水设施
□D 消火栓和消防炮
□E 自动喷水灭火系统
□F泡沫灭火系统
□G气体灭火系统
□H 细水雾灭火系统
	□I干粉灭火系统
□J建筑防烟排烟系统
□K 消防应急照明及疏散指示系统
□L消防分隔设施
□M 消防电梯
□N 灭火器
□O 其他

	设备名称
	规格型号
	数量
	设备名称
	规格型号
	数量

	火灾报警控制器
	
	
	喷头
	
	

	消防联动控制器
	
	
	气体灭火控制器
	
	

	火灾探测器
	
	
	气体灭火剂储存装置
	
	

	消火栓泵
	
	
	机械加压送风机
	
	

	喷淋泵
	
	
	加压送风机控制柜
	
	

	水幕泵
	
	
	送风口（阀）
	
	

	消防泵控制柜
	
	
	机械排烟风机
	
	

	水泵接合器
	
	
	机械排烟风机控制柜
	
	

	室内（外）消火栓
	
	
	排烟口（阀）
	
	

	报警阀组
	
	
	其他
	
	

	委托方确认
	


建筑消防设施故障维护单
	XXXX建筑消防设施故障维护单

	委托单位
	XXXX
	联系人电话
	

	维护保养单位
	河北悦安建筑消防检测服务有限公司
	联系人电话
	

	故障发现时间
	
	发现人签名
	

	故障部位
	

	故障情况描述
	

	维护建议
	

	项目负责人
	
	日 期
	

	委托单位消防安全管理人签字/盖章
	

	维护结果
（系统是否正常运行）
	

	项目负责人
	
	日 期
	

	委托单位消防安全管理人确认签字/盖章
	

	备注
	本表格一式二份，维保双方留档备查。


建筑消防设施维护保养记录
项目名称：XXXX                                               委托单位：XXXX

	种类
	内容
	周期
	维保检查情况

	
	
	
	位置
	数量
	检查结果（维护保养情况）
	日期

	一、消防供电配电

	技术要求
	双电源自动切换装置安装应牢固，主电源、备用电源工作状态 指示应正常，标志明显，标识清晰
	每月
	
	
	
	

	
	双电源自动切换装置自动切换功能应正常
	每半年
	
	
	
	

	
	发电机应能自动启动，在 30s 内达到额定转速并发电，运行状 态及显示应正常
	每半年
	
	
	
	

	
	发电机和储油箱无损坏、渗漏现象，储油箱的油位应正常
	每月
	
	
	
	

	
	机房通风设施运行应正常
	每月
	
	
	
	

	维护要求
	清洁双电源自动切换装置、电缆及进出线表面灰尘和油污
	每年
	
	
	
	

	
	清洁发动机及附属设备。
	每年
	
	
	
	

	
	检查装置、支架和紧固件，存在锈蚀的应及时维护或更换
	每年
	
	
	
	

	二、火灾自动报警系统

	技术要求
	火灾自动报警系统平时应处于正常的监视状态
	每月
	
	
	
	

	
	火灾报警控制器、消防联动控制器、可燃气体报警控制器、电 气火灾控制器等固定牢固、外观完好、状态显示正常
	每月
	
	
	
	

	
	火灾报警控制器的自检、消音、复位、故障报警、主备电自动 转换、火灾报警、联动控制等功能正常，打印机工作正常
	每月
	
	
	
	

	
	火灾探测器安装应牢固，报警功能应正常
	每季度
	
	
	
	

	
	手动火灾报警按钮安装应牢固，报警功能应正常
	每季度
	
	
	
	

	
	消防应急广播系统工作状态应正常，火灾警报装置、消防应急 广播扬声器安装应牢固，外观完好
	每月
	
	
	
	

	
	火灾报警后，消防应急广播系统应按设定的控制程序自动启动， 播音区域应正确、音质清晰
	每半年
	
	
	
	

	
	消防电话总机工作状态应正常，消防控制室应能接受插孔电话 和消防专用电话分机的呼叫，通话音质清晰
	每月
	
	
	
	

	
	火灾自动报警系统的联动控制功能应正常
	每季度
	
	
	
	

	维护要求
	对管路采样吸气式感烟火灾探测器的采样管道进行吹扫
	每年
	
	
	
	

	
	清洁火灾报警控制器及联动控制器和端子箱、模块箱
	每年
	
	
	
	

	
	对备用电源进行 1-2次充放电试验
	每季度
	
	
	
	


	种类
	内容
	周期
	维保检查情况

	
	
	
	位置
	数量
	检查结果（维护保养情况）
	日期

	
	清洁应急广播系统主机和不少于 50%的扬声器
	每半年
	
	
	
	

	
	清洁消防电话总机和消防专用电话分机
	每半年
	
	
	
	

	
	检查设备、支架和紧固件，存在锈蚀的应及时维护
	每年
	
	
	
	

	三、消防供水设施

	技术要求
	消防水池水位应正常，最高、最低水位报警功能应正常，消防 水池补水设施应正常，寒冷地区消防水池应采取防冻措施
	每月
	
	
	
	

	
	高位消防水箱水位应正常，消防水箱补水设施应正常，寒冷地 区的消防水箱应采取防冻措施，消防水箱出水管阀门应开启并 有明显标志，出水管上的止回阀关闭时应当严密
	每月
	
	
	
	

	
	稳压泵、气压水罐和控制柜安装应牢固，运行平稳，无锈蚀。 稳压泵控制柜应处于自动工作状态；稳压泵启动、停止运行应 正常，电接点压力表的压力设定值应符合设计要求；管网压力 显示应正常。稳压泵进、出口阀门应开启，并有明显标志，应 无跑、冒、滴、漏现象
	每月
	
	
	
	

	
	消防水泵控制柜安装应牢固、外观完好；应有注明所属系统及编号的标志，应处于自动状态。手动启停消防水泵主泵和备用泵，应运行平稳，主、备消防泵应具有自动切换功能，消防控制室应能手动启动消防水泵并显示其工作状态
	每月
	
	
	
	

	
	消防水泵及消防管道安装应牢固、外观完好、无锈蚀且铭牌清 晰，消防水泵及消防管道有注明系统名称和编号的标志牌。进、 出口阀门常开，启闭标志牌正确；消防水泵的进、出口应设压 力表，显示正常
	每月
	
	
	
	

	
	水泵接合器应设标明系统、范围和压力的明显标志，水泵接合 器外观完好，控制阀应常开，且启闭灵活；组件应齐全完整， 无锈蚀，地下水泵接合器井内无积水、周围无遮挡物
	每月
	
	
	
	

	
	消防供水设施自动启动功能正常
	每月
	
	
	
	

	维护要求
	检查稳压泵控制柜和消防水泵控制柜内电器元件有无松动、烧 损现象，及时紧固或更换
	每季度
	
	
	
	

	
	清洁稳压泵控制柜和消防水泵控制柜的内外机柜
	每年
	
	
	
	

	
	清洁稳压泵、气压水罐、消防水泵及消防管道
	每半年
	
	
	
	

	
	对消防水泵传动机构和阀门丝杆进行润滑处理
	每年
	
	
	
	

	维护要求
	对水泵接合器闷盖和阀门丝杆加黄油润滑
	每年
	
	
	
	

	
	对消防管网主要阀门进行一次开启和关闭操作
	每年
	
	
	
	

	
	检查设备、管道及支架，存在锈蚀的应及时维护
	每年
	
	
	
	


	四、消火栓（消防炮）系统

	技术要求
	室内消火栓箱安装应牢固，外观完好且有明显标志，箱内组件 齐全完好，箱门开关灵活。室内消火栓不应被遮挡、圈占
	每月
	
	
	
	

	
	消防炮安装应牢固，外观完好，无变形和机械损伤，回转与俯 仰角度及定位机构灵活。电控消防炮控制装置状态正常
	每月
	
	
	
	

	种类
	内容
	周期
	维保检查情况

	
	
	
	位置
	数量
	检查结果（维护保养情况）
	日期

	
	室内、外消火栓系统管网安装应牢固、外观完好、无变形、无 渗漏、无锈蚀。管道阀门标识完整准确，寒冷地区管网应采取 防冻措施
	每季度
	
	
	
	

	
	室外消火栓安装应牢固，外观完好，无变形和机械损伤，组件 齐全，开关灵活，地下消火栓标识应清晰，井内无积水
	每月
	
	
	
	

	
	消火栓系统和消防炮功能应符合设计要求
	每季度
	
	
	
	

	维护要求
	对地下消火栓闷盖和阀门丝杆加黄油润滑
	每年
	
	
	
	

	
	对消防管网主要阀门进行一次开启和关闭操作
	每年
	
	
	
	

	
	对消防炮转动部分加黄油润滑
	每年
	
	
	
	

	
	对旋转式消火栓的转动部位加机油或黄油润滑
	每年
	
	
	
	

	
	清洁不少于 10%的消火栓箱外部和箱内组件
	每月
	
	
	
	

	
	检查设备、管道及支架，存在锈蚀的应及时维护
	每年
	
	
	
	

	五、自动喷水灭火系统

	技术要求
	报警阀组安装应牢固、外观完好、无锈蚀且铭牌和标志牌清晰， 压力表显示应正常。报警阀组进、出口的控制阀应采用信号阀， 阀门应常开。报警阀组件应完整可靠，连接正确，阀门标识应正确，开闭状态正确。报警阀组位置应便于操作，应有排水设 施。报警阀组功能应满足规范和设计要求
	每月
	
	
	
	

	
	信号阀外观完好，无锈蚀，工作状态正常（常开），开/关动作 应灵活，信号输出应正常
	每月
	
	
	
	

	
	水流指示器外观完好，应有明显标志，火灾报警控制器能显示 水流指示器动作信号，地址准确
	每季度
	
	
	
	

	
	喷头安装应牢固，外观完好、无变形、附着物和悬挂物，喷头 周围无遮挡物
	每月
	
	
	
	

	
	末端试水装置和试水阀安装应牢固、便于操作且有排水设施， 压力应符合规范要求
	每月
	
	
	
	

	
	自动喷水灭火系统功能应满足设计和规范要求
	每年
	
	
	
	

	维护要求
	对消防管网主要阀门进行一次开启和关闭操作
	每年
	
	
	
	

	
	对阀门丝杆加黄油润滑
	每年
	
	
	
	

	
	清洁报警阀及组件，对排水设施进行杂物清理
	每半年
	
	
	
	

	
	检查设备、管道及支架，存在锈蚀的应及时维护
	每年
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	六、气体灭火系统

	技术要求
	气体灭火控制器、火灾探测器、紧急启停按钮、声光警报装置、 气体释放灯等固定应牢固，外观完好，工作状态正常；防护区 内泄压装置和事故排风装置应正常
	每月
	
	
	
	

	
	气体灭火控制器功能应正常
	每季度
	
	
	
	

	
	灭火剂储瓶和启动瓶安装应牢固，外观完好、铭牌和标志清晰。 灭火剂储瓶和启动瓶的压力应符合要求，高压二氧化碳储瓶重 量符合要求，称重装置监视功能应正常
	每月
	
	
	
	

	
	启动电磁阀固定应牢固，外观完好，导线连接可靠，运输安全 销应拆除
	每月
	
	
	
	

	
	灭火剂储存容器及容器阀、集流管、选择阀、安全泄放装置和 启动管路等固定应牢固，外观完好，标志清晰
	每月
	
	
	
	

	种类
	内容
	周期
	维保检查情况

	
	
	
	位置
	数量
	检查结果（维护保养情况）
	日期

	
	灭火剂输送管道固定应牢固，无变形、锈蚀。喷头固定应牢固，喷头孔口无堵塞，喷头周围 1.5m无遮挡物
	每月
	
	
	
	

	
	低压二氧化碳储存装置制冷系统应工作正常
	每月
	
	
	
	

	
	系统的模拟启动功能应正常
	每年
	
	
	
	

	维护要求
	清洁气体灭火控制器进行内外机柜
	每年
	
	
	
	

	
	清洁气体灭火剂储存容器和喷头等设备
	每年
	
	
	
	

	
	检查设备、管道及支架，存在锈蚀的应及时维护
	每年
	
	
	
	

	七、建筑防烟排烟系统

	技术要求
	风机控制柜安装牢固，外观完好，有注明系统名称和编号的标 志，工作状态正常
	每月
	
	
	
	

	
	风机安装牢固，外观完好。手动启动风机，风机应正常运转， 运转平稳、无异常振动与声响。测定风机的风量应与风机的铭 牌相符。能在消防控制室手动启停风机，接收反馈信号
	每月
	
	
	
	

	
	系统风管表面应平整，无破损、变形、锈蚀现象，风管固定应 牢固、外观完好
	每月
	
	
	
	

	
	挡烟垂壁外观完好。手动操作挡烟垂壁应灵敏、可靠地启动与 到位后停止。模拟火灾，挡烟垂壁应在60s 以内联动下降到设 计高度，状态信号应反馈到消防控制室
	每月
	
	
	
	

	
	自动排烟窗外观完好。手动操作动作应灵敏、可靠。模拟火灾， 排烟窗应能联动开启，状态信号应反馈到消防控制室
	每月
	
	
	
	

	
	送风阀、排烟阀等固定应牢固、外观完好、标志明显清晰。手 动开启、复位，动作应灵敏、可靠，关闭严密。模拟火灾，常 闭送风口和排烟阀应联动开启；阀门状态信号应反馈到消
	每月
	
	
	
	

	
	防控 制室；阀门开启后应能联动相应的风机启动
	
	
	
	
	

	
	排烟防火阀外观应完好；手动启动排烟风机，关闭排烟风机入 口总管上设置的 280℃排烟防火阀，排烟风机应自动关闭
	每月
	
	
	
	

	
	防烟系统联动功能应符合要求：当任何一个常闭送风口开启时，相应的送风机均应能联动启动；当防火分区内火灾确认后，应 在 15s 内启动相应的送风口、送风机，其状态信号应反馈到消 防控制室
	每年
	
	
	
	

	
	机械排烟系统的联动功能应符合要求：当任何一个常闭排烟阀 或排烟口开启时，排烟风机均应能联动启动。当火灾自动报警 系统发出火警信号后，机械排烟系统应启动有关部位的排烟阀 或排烟口、排烟风机；启动的排烟阀或排烟口、排烟风机应与 设计和标准要求一致，其状态信号应反馈到消防控制室。有补 风要求的场所，火灾确认后，补风系统应启动
	每年
	
	
	
	

	维护要求
	清洁防烟排烟风机控制柜
	每年
	
	
	
	

	
	检查风机控制柜内电器元件有无松动、烧损现象，及时紧固或 更换
	每季度
	
	
	
	

	
	对风机传动机构、叶轮、风机轴承进行润滑处理
	每半年
	
	
	
	

	
	清洁送风口、风机进风口和排烟口
	每年
	
	
	
	

	
	对送风阀、排烟阀、排烟防火阀、防火阀等传动机构进行润滑 处理
	每年
	
	
	
	

	
	检查设备、管道及支架，存在锈蚀的应及时维护
	每年
	
	
	
	

	

	种类
	内容
	周期
	维保检查情况

	
	
	
	位置
	数量
	检查结果（维护保养情况）
	日期

	八、消防应急照明和疏散指示系统

	技术要求
	应急照明灯具和疏散指示标志安装应牢固、外观完好、无遮挡， 工作状态正常
	每月
	
	
	
	

	
	应急照明灯具和疏散指示标志的手动应急启动功能应正常
	每月
	
	
	
	

	
	应急照明灯具和疏散指示标志的自动应急启动功能应正常
	每年
	
	
	
	

	
	应急工作持续时间应符合要求
	每月
	
	
	
	

	维护要求
	对应急照明集中电源、应急照明灯具和疏散指示标志进行一次全面清洁
	每年
	
	
	
	

	
	对灯具蓄电池电源供电状态下，应急工作持续时间不符合要求 的应及时更换
	每年
	
	
	
	

	十、防火分隔设施

	
	防火门安装应牢固，外观完好，应有“保持防火门关闭”标识。 门框与墙体密封严密
	每月
	
	
	
	

	
技术要求
	防火门组件齐全完整、无缺失，状态正常
	每月
	
	
	
	

	
	防火门应具有自行关闭功能，双扇防火门具有按顺序关闭功能， 防火门关闭应严密，防火密封条应完好
	每月
	
	
	
	

	
	常开防火门应能在火灾时自行关闭，具有反馈功能
	每季度
	
	
	
	

	
	防火门周围不应有障碍物
	每月
	
	
	
	

	
	防火卷帘门电控箱安装牢固，外观完好，工作状态正常
	每月
	
	
	
	

	
	防火卷帘外观完好，导轨牢固无机械损伤。防火卷帘组件应齐 全完整，紧固件无松动，操作按钮完好
	每月
	
	
	
	

	
	防火卷帘与楼板、梁、柱之间的空隙防火封堵应完好
	每月
	
	
	
	

	
	防火卷帘应具有火灾时自动降落功能，并有反馈功能
	每季度
	
	
	
	

	
	防火窗和电动防火阀外观完好，开启复位灵活，关闭应严密
	每季度
	
	
	
	

	维护要求
	清洁防火卷帘控制箱，检查防火卷帘控制箱内电器元件有无松 动、烧损现象，及时紧固或更换
	每年
	
	
	
	

	
	对防火门合页加注润滑油一次
	每年
	
	
	
	

	
	对关闭速度过慢的防火门，及时调整调节螺丝
	每季度
	
	
	
	

	
	清理防火卷帘门导轨内杂物，并加涂黄油润滑一次
	每季度
	
	
	
	

	
	对卷帘门传动链条链轮等装置加注润滑油一次
	每季度
	
	
	
	

	
	对电动防火阀、排烟窗的转动部位加注润滑油一次
	每年
	
	
	
	

	
	对检查出现的不符合现象进行维护或更换
	每年
	
	
	
	

	十一、消防电梯

	技术
要求
	首层的消防电梯迫降按钮保护罩完好
	每月
	
	
	
	

	种类
	内容
	周期
	维保检查情况

	
	
	
	位置
	数量
	检查结果（维护保养情况）
	日期

	
	轿厢内专用对讲电话外观完好，通话正常
	每季度
	
	
	
	

	
	消防电梯应具有迫降首层功能，值班室应能接收反馈信号
	每年
	
	
	
	

	
	消防电梯井排水设备排水功能正常
	每半年
	
	
	
	

	维护要求
	清洁消防电梯井排水泵控制箱，检查排水泵及固定支架，如有 锈蚀或异常，及时维护或更换
	每半年
	
	
	
	

	
	应对消防电梯排水泵进行擦洗、除污、润滑等操作，并清理排 水井内杂物
	每年
	
	
	
	


建筑消防设施维护保养单位意见建议表项目名称：XXXX

	消防技术服务机构
（维护保养单位）意
见建议
	

	委托单位意见
	


第六章  响应文件格式

                                               （项目名称）

响 应 文 件

供应商：                             （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：           （盖章或签字）

          年       月       日

目   录
一、响应函
二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）
三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
四、商务和技术偏差表
五、资格审查资料
六、响应方案
七、其他资料
一、响应函

                （采购人名称）：

1．我方已仔细研究了           （项目名称）采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）        （¥       ）的报价，服务期限：       ，服务标准：         ，完成本项目服务，并按合同约定履行义务。
2. 我方的响应文件包括下列内容：

（1）响应函；

（2）法定代表人身份证明；
（3）授权委托书；
（4）商务和技术偏差表
（5）资格审查资料；

（6）响应方案；

（7）其他资料
……

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

4．我方承诺在采购文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

5．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“询价采购公告”中规定的供应商不得存在的情形。

7．                       （其他补充说明）。

供 应 商：                                   （盖公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：      （签字）

地    址：                                             
网    址：                                             
电    话：                                             
传    真：                                             
邮政编码：                                            
     年    月    日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：                     
姓名：              性别：            年龄：   职务：             
系                    （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

供应商：                （盖公章）

    年    月    日

三、授权委托书

本人            （姓名）系               （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                询价采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至       询价采购项目签订采购合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

供  应  商：                        （盖公章）

法定代表人（单位负责人）：            （签字）

身份证号码：                                 
委托代理人：                         （签字）

身份证号码：                                 
    年    月    日

注： 1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证及营业执照原件；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供法定代表人授权委托书。

四、商务和技术偏差表

	序号
	采购文件章节及条款号
	响应文件章节及条款号
	偏差说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	……
	
	


供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应采购文件的全部要求。

五、资格审查资料

（一）基本情况

供应商应根据供应商须知前附表第3.5（1）项和3.5（2）项的要求提供主体资格证明及相关资质证明材料。

（二）近年完成的类似项目情况表（如有）

	项目名称
	

	服务内容
	

	委托人/发包人名称
	

	委托人/发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	服务是否完成
	

	项目负责人（如有）
	

	项目概况及供应商履约情况
	

	备注
	


注：后附合同协议书并加盖公章。

（三）拟委任的主要人员汇总表

	序号
	本项目任职
	姓名
	年龄
	身份证号
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


注：附人员身份证、毕业证、职业资格（如有）等相关证明材料并加盖公章。
六、响应方案
响应方案应包括（但不限于）下列内容：

1）服务方案；
2）服务质量保证措施；

3）管理方案及制度；
4）培训方案。
七、其他资料

